**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик Великовантажного мототранспортного засобу, а саме мототранспортного засобу спеціального призначення: Бурильно-кранова машина, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

***Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:****Комунальне підприємство ГДМБ (Госпрозрахункова дільниця механізація будівництва), вул. 2 Слобідська, 140, Миколаївська обл., м. Миколаїв, 54034, ЄДРПОУ 03331466 (Комунальне підприємство, яка є підприємством що забезпечує потреби територіальної громади (одержувач бюджетних коштів)*

 ***Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):*** **ДК 021:2015:34140000-0 - Великовантажні мототранспортні засоби, а саме мототранспортні засоби спеціального призначення: Бурильно-кранова машина**

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** *відкриті торги з особливостями*

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**

7 897 598,77 грн. Очікувана вартість предмета закупівлі визначено з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №275, шляхом отримання 3х комерційних пропозицій національних виробників та розраховано середньозважене значення очікуваної вартості. Кількісна потреба визначена відповідно службової записки Майстра-механіка транспортної дільниці для покращення якості надання послуг, можливості виконання робіт у складних локаціях та у зв’язку з фізично та морально застарілими транспортними засобами, що експлуатуються з 1992 року.

**Нормативно-правове регулювання.** Постачальник повинен надати Замовнику Товар, якість та технічні характеристики якого підтверджується :

* - гарантійний лист учасника або заводу-виробника або офіційного дилера/дистриб’ютора заводу-виробника предмету закупівлі, що пропонується про підтвердження поставки, гарантійних термінів обслуговування та гарантійних термінів експлуатації.
* - Для учасників, що є дистриб’юторами або дилерами в частині реалізації відповідних транспортних засобів - копію укладеного учасником дистриб’юторського договору або дилерського договору або відповідного листа, що підтверджує повноваження учасника на продаж транспортних засобів, в тому числі того, що складає предмет цієї закупівлі; для учасника, що є безпосереднім виробником товару – копію свідоцтва про присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WMI) щодо такого учасника.
* - Товар, що закуповується (бурильна кранова машина) зазначено в [підпункті 2](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n2169) пункту 6-1 Розділу 10 Закону, тому його ступінь локалізації виробництва повинен дорівнювати чи перевищувати у 2023 році - 15 відсотків.
* Учасникові у складі пропозиції необхідно надати довідку в довільній формі щодо ступеню локалізації виробництва товару, з підтвердженням: посилання/скріншот тощо, що товар який пропонується учасником внесено до переліку товарів з підтвердженим ступенем локалізації: із зазначенням найменування товару, назви виробника та ID товару, який присвоєно електронною системою закупівель. Крім того, замовник самостійно перевіряє інформацію щодо ступеня локалізації виробництва товару, який є предметом закупівлі у переліку товарів з підтвердженим ступенем локалізації за посиланням: [https://prozorro.gov.ua/search/products?local\_share=1](https://prozorro.gov.ua/search/products). У разі відсутності товару запропонованого учасником закупівлі у відповідному переліку або у разі, якщо ступінь локалізації товару є меншим ніж 15 відсотків, замовник відхиляє пропозицію учасника на підставі абз.2 пп.2 п.44 Особливостей, а саме: тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до [пункту 43](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n588) цих особливостей;
* - Копію документу, виданого органом Міністерства внутрішніх справ України, щодо обліку (включення до реєстру) учасника, як суб`єкта, що здійснює торгівлю транспортними засобами та їx складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, відповідно до ст. 30 Закону України «Про дорожній рух».

**Обґрунтування технічних характеристик.***Термін постачання —*Поставка відбувається протягом 60 календарних днів з дати отримання попередньої оплати у розмірі 50% вартості( за попереднім погодження з головним розпорядником коштів).

**Умови оплати:** попередня оплата – протягом 20 календарних днів після отримання рахунку, остаточний розрахунок - протягом 30 календарних днів після поставки.

**Якість товару:** учасник повинен поставити замовнику товар, якість якого відповідає технічним нормам, що діють у виробника товару, але в будь-якому разі з дотриманням норм діючого законодавства України щодо поставки аналогічних товарів.

Із автомобілем, що буде постачатись, повинна додаватись супутня документація виробника: посібник по експлуатації, сервісна книжка тощо. Супутня документація повинна бути виконана українською мовою. У разі, якщо оригінал супутньої документації складений іншою мовою, він обов’язково має супроводжуватись автентичним перекладом українською мовою.

Учасник надає копію діючого сертифікату відповідності на товар або копію сертифікату типу колісного транспортного засобу на аналогічний виготовлену бурильно-кранову машину.

В підтвердження технічник характеристик учасник надає довідку в довільній формі у вигляді порівняльної таблиці на відповідність усім встановленим замовником вимогам із зазначенням найменування товару згідно технічної документації заводу-виробника, найменування кожної вимоги/характеристики та фактичного показника запропонованого учасником до постачання бурильно-кранової машини.

Учасник, з яким укладено договір про закупівлю предмета закупівлі, внесеного до переліку, одночасно з передачею товару надає замовнику підготовлену виробником товару фактичну калькуляцію собівартості такого товару.

Учасник забезпечує передпродажну підготовку, введення техніки в експлуатацію.

Продавцю разом з товаром необхідно надати наступні документи:

- керівництво по експлуатації українською або російською мовами;

- видаткову накладну (оригінал);

- документи для реєстрації транспортного засобу в уповноважених органах;

- акт приймання-передачі транспортного засобу (оригінал);

Також можуть надаватись інші документи, які необхідні для здійснення реєстрації транспортного засобу.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування | Кількість, шт. | Загальні характеристики | Одиниця виміру | Технічні характеристики |
| 1.                                 | Автомобіль Бурильно-кранова машина                                 | 1.                                 | **Вимоги для базового шасі:** |
| Колісна формула  |  | 4х2 |
| Екологічний стандарт не менше  |  | Еuro 5 |
| Колісна база не менше  | mm | 4000 мм |
| Двигун об’єм не менше  | куб.см | 5000 куб. см |
| Потужність не менше  | кс. | 250 кс.(180 кВт) 2700 об/хв  |
| **Вимоги для крана маніпулятора та бура:** |
| Кран Маніпулятор;  |  |   |
| Глибина буріння максимальна при використанні телескопічного шнека не менше | мм | 4400 |
| Діаметр бурильного шнека | мм | 450-600 |
| Тип приводу бурильного інструменту: |  | Гідравлічний |
| Крутний момент на обертачі, не менше | Нм: | 8894 |
| Частота обертання, не менше | об/хв: | 36 |
| Радіус робочої зони буріння, мм: | мм | 4113-6689 |
| Довжина шнека з гідромотором, мм не менше  | мм | 5180 |
| Максимальний вантажний момент, тм: не менше | тм | 21,0 |
| Номінальна вантажопідйомність, не менше | м/кг: | секц. стріли | 2,0 / макс. 7600 |
| 1 | 5,2 / 3485 |
| 2 | 7,8 / 1965 |
| 3 | 10,9 / 1195 |
| 4 | 13,9 / 865 |
| 5 | 16,9 / 635 |
| 6 | 19,9 / 495 |
| Максимальний робочий радіус, не менше  | м | 19,0 |
| Максимальна робоча висота, не менше  | м | 22,0 |
| Кут повороту, градусів: | ° | 360 |
| **Вимоги до обладнання** |
| Гідравлічна рідина: | Номінальна витрата, не більше | 61 л/хв (1000 об/хв) |
| Номінальний тиск, не більше | 210 бар |
| Стріла: | Тип/секція | Шестигранна / 6 секцій |
| Структура | 3-х циліндровий / 2 троси |
| Кут нахилу | від -16 ° до 79 ° |
| Лебідка: | Тип | Безшумний редуктор з циліндричною зубчастою передачею |
| Гальмо | Автоматичне гальмо |
| Трос: | Розмір, не менше | Ø10 мм × 120 м |
| Аутригери: | Кількість опор та тип їх приводу: | 4, Гідравлічний привід, Поворотні на 180 градусів у транспортне положення |
| Макс. розмах, не менше | 5,8 Поворотні (у транспортному положенні догори) |
| (Осн.), м: не більше | 4,5 |